Libre Hardware Monitor - это проект, основанный на заброшенном Open Hardware Monitor. 
В Libre Hardware Monitor добавлено всё то, что было добавлено в OHM для отправки данных в последовательный порт, отличие лишь в том, что Libre поддерживает больше оборудование (новые Райзены и Тредрипперы, а так же NVME ssd). 

Скетч PCdisplay_v.1.4.4_DDR_cut основан на версии PCdisplay_v.1.4. 
Список изменений: 
-Удалены все плоттеры (графики). 
-Добавлена возможность выбирать один из двух датчиков температуры процессора (в самом начале скетча ищем CPU_TEMP_SENSOR и читаем коммент справа), которые шлются через serial port программой Libre Hardware Monitor SerialPort edition. 
-Обновлены шкалы, теперь они в 5 раз точнее отображают значения, благодаря добавлению промежуточных состояний. 
-Мелкие доработки 

Авторегулировка яркости подсветки реализована на фоторезисторе и транзисторе, и с кодом программы никак не связана.